| PrinterUtility帮助文档 1.1.26

条码打印

> 该部分的主要功能是打印条码。

条码打印包括以下三个步骤：加载条码信息；编辑条码参数和数据；打印条码。

注意事项：

1. 操作前，请确保已正确设置端口参数并已连接到打印机，否则禁止操作。端口设置请参考“ 端口设置 ”页面。
2. 以下介绍以BTP-R990为例（不同打印机的接口可能不同）。

- 第一步：加载条码信息

  - 程序启动连接设备后进入条码打印界面，此时已经根据配置文件加载了当前机型支持的条码信息。

- 第二步：编辑条码参数和数据

  - 可直接修改条码数据： 1）单击编辑框，直接输入数据，此时按照默认设置打印条码。 2）单击下箭头，可对条码的参数进行设置，此时按照设置打印条码。
  - 注意事项： 1.请尽量避免输入非法性数据，目前版本只支持了一维普通条码的参数合法性校验。
- 第三步：打印条码
  - 打印单个条码： 1）单击条码对应的打印按钮，按照当前设置打印该条码。 2）单击打印全部条码，按照当前设置打印所有条码。
  - 注意事项： 1）界面右上角有切纸选项，勾选该选项，每次点击打印按钮时，会切纸。