| PrinterUtility帮助文档 1.1.26

位图打印

> 该部分的主要功能是下载并打印位图。

位图打印包括以下三个步骤：添加位图；预览位图；下载并打印位图。

注意事项：

1. 操作前，请确保已正确设置端口参数并已连接到打印机，否则禁止操作。端口设置请参考“ 端口设置 ”页面。
2. 以下介绍以BTP-R990为例（不同打印机的接口可能不同）。

- 第一步：添加位图

  - 程序启动连接设备后进入位图下载界面。
  - 点击位图列表中的加号添加位图，支持的位图格式有bmp、png、jpeg。
  - 注意事项：要求位图的位深为1、8、24。不支持其他位深的位图，最多支持8副位图。

- 第二步：预览位图

  - 点击位图缩略图： 1）单击缩略图的右上角叉号，可将当前位图删除。 2）单击缩略图叉号外区域，将在预览区预览该位图。
  - 注意事项： 1）预览位图后可解锁位图编辑区域。 2）可按自己的需求编辑位图，支持原图、灰度、黑白之间的互相转换。

- 第三步：下载并打印位图

  - 选中灰度或黑白按钮时，解锁下载按钮： 1）位图下载支持下载灰度和黑白，可下载到ram或flash。 2） 位图下载时将整个列表中的位图都下载到打印机。
  - 成功下载位图后解锁打印按钮： 1）单击打印按钮，可打印已下载的位图。 2）打印的是当前选中的位图。
  - 注意事项： 1）打印时请保持下载时的设置不变，即黑白或灰度，ram或flash的设置。