| PrinterUtility帮助文档 1.1.26

Eeprom设置

> 该部分的主要功能是设置打印机的Eeprom的相对参数。

Eeprom设置包括以下三个步骤：进入eeprom设置页面；配置打印机的设置；保存打印机的设置。

注意事项：

1. 操作前，请确保已正确设置端口参数并已连接到打印机，否则禁止操作。端口设置请参考“ 端口设置 ”页面。
2. 以下介绍以BTP-R990为例（不同打印机的接口可能不同）。

- 第一步：输入密码

  - 程序启动连接设备后进入Eeprom设置密码输入界面。
  - 输入正确的密码即可自动进入Eeprom参数设置界面，输入错误的密码，点击确定按钮，则会提示“您输入的密码有误，请重新输入！”。
  - 注意事项：正确的密码请联系经销商获取！

- 第二步：配置打印机的设置

  - 有两种方法可以配置打印机的设置：
    1. 单击“从设备加载”按钮以获取打印机的当前设置，配置所需的设置。
    2. 单击“从INI加载”按钮以导入打印机设置文件。
  - 注意事项：
    1. 您还可以单击“恢复出厂”按钮将eeprom设置恢复到出厂时的配置。
    2. 特殊情况下单击“从设备加载”按钮获取不到打印机的当前设置，会等待一段时间弹出获取失败的提示框。

- 第三步：保存打印机的设置

  - 有两种方法可以保存打印机的设置： 1.单击“保存到设备”按钮将设置保存到打印机,弹出提示框：保存配置到设备成功！点击确定即可。 2.单击“保存到INI”按钮将设置保存，导出后缀名为“ini”的文件。下次可直接加载该配置文件。