| PrinterUtility帮助文档 1.1.26

端口设置

> 该部分的主要功能是选择打印机类型和设置打印机的连接方式。

- 选择打印机机型

  - 程序启动后首先进入端口设置界面，若连接了USB设备则会自动枚举，将设备名称显示到界面上，可以直接选择打开；若安装了驱动，则同样会枚举所安装的驱动进行显示，也可直接打开；网口通讯则显示默认的ip地址以及端口号；在未连接通讯时，切换其他功能项会弹出提示框提示先打开端口。
  - 从打印机列表中选择支持的机型（该机型列表从配置文件中读取）。

- 选择通讯方式

  - windows下支持串口通讯、USB通讯、网口通讯、驱动通讯和并口通讯。
  - linux下支持串口通讯、USB通讯、网口通讯和并口通讯。
  - 从支持的通讯方式中选择一种通讯。
    - 串口通讯：配置串口号、波特率、数据位、停止位、校验位和流控制6项参数，串口号可手动输入windows下为COM1-COM999,linux下为ttyS0-ttyS999。
    - USB通讯：点击绿色向下扩展箭头按钮，可枚举出连接的USB设备名，显示在下拉列表框中，选择一个设备。
    - 网口通讯：可以从编辑框中输入IP地址，也可以点击搜索按钮搜索打印机IP，从下拉框中选择。
    - 驱动通讯：点击绿色箭头按钮枚举出本机安装的所有驱动，从中选择一个驱动。
    - 并口通讯：查看连接的并口号或者直接输入并口号，windows下为LPT1-LPT999，linux下为parport0-parport999。
  - 中间区域显示设置的端口参数。

- 打开设备

  - 点击右侧开关按钮，若打开成功则当前通讯方式对应的按钮变绿，其余按钮变灰；打开失败弹框提示设备打开失败信息。（按钮的三种颜色状态：红色“OFF”为关闭状态，绿色“ON”为打开状态，灰色“NO”为禁用状态）
  - 端口打开成功后，其余功能项根据机型判断是否支持，若支持则能正常切换处于可操作状态，不支持则弹框提醒该机型不支持该功能。
  - 若打开端口时勾选测试链接按钮，程序会向打印机发送指令（串口发送查询指令，驱动不支持测试连接，其他通讯发送0A），只有返回成功后上述操作才会被进行。
  - 打印机打开成功后，选择设备下拉框中的选项可以切换机型，当前通讯方式自动关闭。
  - 切换功能页：端口打开成功后，点击切换其他功能项，会根据当前选择的机型以及通讯方式，判断是否支持该功能，若不支持则提示此功能不支持。（相关机型下的通讯方式对应的功能是否支持，详见附录中的表格）