| PrinterUtility帮助文档 1.1.26

示例打印

> 该部分的主要功能是打印各种不同类型的样张示例。

示例打印包括四个特殊示例及其他示例：示例显示；水印示例；套打示例；自定义示例；其他示例。

注意事项：

1. 操作前，请确保已正确设置端口参数并已连接到打印机，否则禁止操作。端口设置请参考“ 端口设置 ”页面。
2. 以下介绍以BK-T680为例（不同打印机机型支持的示例种类不同）。

- 示例显示

  - 程序启动连接设备后进入示例打印界面。
  - 程序界面中显示的示例皆为xml文件中配置的示例，切换机型显示的示例不同。

- 水印示例

  - 打印水印示例之前，要到位图打印界面中选择一副位图下载到打印机中，作为水印的图片（只支持单色位图存储到flash中）。
  - 水印参数配置：修改水印参数，选择下载的位图序号，点击保存按钮，水印参数被保存；打印按钮被启用，点击打印则水印示例被打印（打印机重启后水印参数将失效）。

- 套打示例

  - 数据表格中显示的是当前模板中空出的数据项以及需要填写的内容。
  - 点击下载按钮，将事先准备好的套打模板下载到打印机中，打印按钮和切纸复选框被启用，点击打印按钮，则数据表格中被编辑的内容打印到模板中空白的数据位置。

- 自定义示例

  - 点击自定义示例按钮，弹出对话框选择示例文件，点击打开后直接打印选中的示例文件。
- 其他示例
  - 除以上需要特殊编辑的示例，其他示例只要点击按钮则直接打印示例样张。